1、设备名称：全自动纯水机     
更换以下材料，并调试
	材料名称
	型号
	数量
	单位

	石英砂
	2-4mm
	1
	袋

	锰砂
	2-4mm
	1
	袋

	椰壳活性炭
	碘值1000
	2
	袋

	卫生级树脂
	C-100EFG
	3
	袋

	反渗透膜
	4040
	6
	支


2、设备名称：水处理设备 
更换以下材料，并调试
	材料名称
	型号
	数量
	单位

	石英砂
	2-4mm
	1
	袋

	锰砂
	2-4mm
	1
	袋

	椰壳活性炭
	碘值1000
	2
	袋

	卫生级树脂
	C-100EFG
	3
	袋

	反渗透膜
	4040
	6
	支

	不锈钢膜壳
	4040
	1
	支


3、设备名称：软化器 
更换以下材料，并调试
	材料名称
	型号
	数量
	单位

	精密过滤器
	20寸
	1
	套

	精密滤芯
	20-110/10
	2
	支

	布水器
	6分
	4
	个

	压力表
	1Mpa
	2
	块

	卫生级树脂
	C-100EFG
	6
	袋



[bookmark: _GoBack]维修要求
1.将设备的全部1寸UPVC自来水管道更换成2寸UPVC管道;
2.为软化器增加一台4吨/小时水泵，并配置变频器、压力传感器、压力罐等配件。
3.针对本次维修项目，免费质保期为一年。在质保期内，所发生的费用（更换零部件费，公司人工费和出差费等），由公司承担。
4.如在质保期内设备出现问题，在2小时内到达现场，现场排除问题。如现场无法排除问题，提供备品备件替换使用，并且在4天内完成维修任务。
5.提供在线支持，协助院方工程师快速解决机器故障。

